**EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO DE PLACA DE REDE DEBIAN**

/etc/network/interfaces

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.200.10

network 192.168.200.0

netmask 255.255.255.0

broadcast 192.168.200.255

service networking restart